{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":40,"n_cols":17,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,0,19],[1,0,1,19],[2,0,2,3],[2,4,2,9],[2,10,2,13],[2,14,2,19],[3,0,3,3],[3,4,3,9],[3,10,3,13],[3,14,3,19],[4,0,4,3],[4,4,4,19],[5,0,5,19],[6,0,6,6],[6,7,6,9],[6,10,6,19],[7,0,7,6],[7,7,7,9],[7,10,7,19],[8,0,8,19],[9,1,9,7],[9,8,9,11],[9,12,9,15],[9,16,9,19],[10,1,10,7],[10,8,10,11],[10,12,10,15],[10,16,10,19],[11,1,11,7],[11,8,11,11],[11,12,11,15],[11,16,11,19],[12,0,12,19],[13,0,13,9],[13,10,13,19],[14,0,14,9],[14,10,14,19],[15,0,15,19],[16,0,16,3],[16,4,16,19],[17,0,17,3],[17,4,17,9],[17,10,17,13],[17,14,17,19],[18,0,18,3],[18,4,18,9],[18,10,18,13],[18,14,18,19],[19,0,19,3],[19,4,19,9],[19,10,19,13],[19,14,19,19],[20,0,20,19],[21,0,21,3],[21,4,21,19],[22,0,22,3],[22,4,22,9],[22,10,22,13],[22,14,22,19],[23,0,23,3],[23,4,23,9],[23,10,23,13],[23,14,23,19],[24,0,24,3],[24,4,24,9],[24,10,24,13],[24,14,24,19],[25,0,25,19],[26,0,26,3],[26,4,26,9],[26,10,26,13],[26,14,26,19],[27,0,27,3],[27,4,27,9],[27,10,27,13],[27,14,27,19],[28,0,28,19],[29,0,29,3],[29,4,29,15],[29,16,29,19],[30,0,30,3],[30,4,30,15],[30,16,30,19],[31,0,31,3],[31,4,31,15],[31,16,31,19],[32,0,32,19],[33,0,33,3],[33,4,33,19],[34,0,34,3],[34,4,34,19],[35,0,35,3],[35,4,35,19],[36,0,36,19],[37,0,37,3],[37,4,37,19],[38,0,38,3],[38,4,38,19],[39,0,39,3],[39,4,39,19]]}
["泌阳县丰和新能源电力有限公司环境信息公开表"]
["一、基本信息"]
["单位名称",{"$nulls":3},"泌阳县丰和新能源电力有限公司",{"$nulls":5},"法定代表人",{"$nulls":3},"孙曙光"]
["统一社会信用代码",{"$nulls":3},"91411726MA45HHKEX4",{"$nulls":5},"联系方式",{"$nulls":3},17518789588]
["生产地址",{"$nulls":3},"泌阳县西四环路与金桥路交汇处西南角"]
["生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模"]
["主要内容",{"$nulls":6},"产品",null,null,"规模"]
["一般项目：热力生产和供应；资源再生利用技术研发；农村生 活垃圾经营性服务；再生资源加工；再生资源销售；再生资源 回收（除生产性废旧金属）；技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市生活 垃圾经营性服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；餐厨垃圾处理；危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准）",{"$nulls":6},"电力生产和供应",null,null,"设计规模为600t/d，拟采用1台600t/d的机械炉排炉垃圾焚烧炉，1台余热锅炉，配套1台12MW 抽凝式汽轮发电机，年焚烧生活垃圾21.9万吨，年上网发电量为67.36×106kW·h。配套建设飞灰固化处理工程、烟气处理设施、渗滤液处理工程等。\n"]
["二、建设项目环境影响评价环境保护行政许可情况；"]
["序号","项目名称",{"$nulls":6},"建设项目环境影响评价批复状态",{"$nulls":3},"批复文号",{"$nulls":3},"批复时间"]
[1,"泌阳县生活垃圾焚烧热电联产项目",{"$nulls":6},"已批复",{"$nulls":3},"驻环审【2019】3 号",{"$nulls":3},"2019 年 3 月"]
[]
["三、排污信息"]
["执行的污染物排放标准",{"$nulls":9},"核定的污染物排放量"]
["GB18485生活垃圾焚烧污染物控制标准GB8978污水综合排放标准\nGB14554恶臭污染物排放标准GB16297大气污染物综合排放标准",{"$nulls":9},"颗粒物：10.95吨\n二氧化硫：31.68吨\n氮氧化物：159.72吨"]
["1）废气"]
["主要污染物及特征污染物名称",{"$nulls":3},"颗粒物、二氧化硫、一氧化碳、氮氧化物、氯化氢、烟气重金属（汞、镉、铊等）、二噁英"]
["排放方式",{"$nulls":3},"经净化处理后直接排放",{"$nulls":5},"排放口数量和分布情况",{"$nulls":3},"烟囱DA001（烟气净化尾部南侧）"]
["排放浓度和总量",{"$nulls":3},"二氧化硫：11.484吨\n氮氧化物： 60.508吨\n颗粒物：0.338吨",{"$nulls":5},"超标情况",{"$nulls":3},"无"]
["执行的污染物排放标准",{"$nulls":3},"GB18485生活垃圾焚烧污染物控制标准",{"$nulls":5},"核定的排放总量",{"$nulls":3},"颗粒物：10.95吨\n二氧化硫：31.68吨\n氮氧化物：159.72吨"]
["2）废水"]
["主要污染物及特征污染物名称",{"$nulls":3},"pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计）、石油类、动植物油 "]
["排放方式",{"$nulls":3},"间接排放",{"$nulls":5},"排放口数量和分布情况",{"$nulls":3},"废水总排口（厂区西南角）"]
["排放浓度和总量",{"$nulls":3},"/",{"$nulls":5},"超标情况",{"$nulls":3},"无"]
["执行的污染物排放标准",{"$nulls":3},"泌阳县第二污水处理厂接管标准",{"$nulls":5},"核定的排放总量",{"$nulls":3},"/"]
["3）固废"]
["一般固体废物",{"$nulls":3},"炉渣",{"$nulls":5},"一般固废去向",{"$nulls":3},"驻马店华祥科技有限公司"]
["危险固体废物",{"$nulls":3},"废机油、废布袋、飞灰",{"$nulls":5},"飞灰去向",{"$nulls":3},"泌阳县生活垃圾填埋场"]
["四、防治污染设施的建设和运行情况"]
["设施名称",{"$nulls":3},"主要工艺",{"$nulls":11},"验收时间"]
["烟气净化处理工艺",{"$nulls":3},"SNCR氨水炉内喷入+脱酸反应塔（湿法和干法）+活性炭吸附+布袋除尘器",{"$nulls":11},2022.08]
["渗沥液污水处理工艺",{"$nulls":3},"格栅+调节池+UASB 厌氧反应器+ MBR 生化（二级 A/O+超滤）+反渗透（RO）",{"$nulls":11},2022.08]
["五、突发环境事件应急预案"]
["预案颁布实施日期",{"$nulls":3},"2021-07-01"]
["备案情况",{"$nulls":3},"2021年8月1日备案完成"]
["环境事件应急演练计划",{"$nulls":3},"2022年3月份、2022年12月份"]
["六、环境自行监测方案（2022年）"]
["方案编制状态",{"$nulls":3},"已编制，详见附件"]
["自行监测方案备案情况",{"$nulls":3},"已备案"]
["自行监测结果",{"$nulls":3},"符合排放要求，详见附件"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}